**АКТ**

готовности системы электроснабжения стенда к эксплуатации на время проведения выставки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

Застройщик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Павильон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, стенд № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Помещение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Электромонтажные работы на стенде выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ, ОУ, перечень и характеристики оборудования и использованных при монтаже материалов соответствуют проекту (плану-схеме) электроснабжения стенда.

1. Изоляция вводного кабеля и электропроводок механических повреждений не имеет, сопротивление изоляции превышает 1Мом.
2. Защитное заземление исправно и подключено к металлоконструкциям стенда (комплекса технического оснащения и декоративного оформления мероприятия).

Система электроснабжения стенда отвечает установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**ГЕНРАЛЬНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК** **ЗАКАЗЧИК**

Представитель электролаборатории Ответственный за электромонтаж

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия, И.О) (подпись) ( Фамилия, И.О.)

контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_